了解高效过滤器的原理及最新维修标准【正方过滤】

1.在安装前，不允许用手撕毁或打开包装袋或包装膜;应严格按照高效过滤器包装箱上标注的方向标准存放空气过滤器;在高效空气过滤器的搬运过程中，应轻拿、轻放，避免剧烈的振动和碰撞。

2.安装方向必须正确：用波纹板组合过滤器在竖向安装时，波纹板必须垂直于地面;过滤器在竖向与框架之间的连接，严禁渗漏、变形、破损和漏胶等，安装后必须保证内壁清洁，无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。

3.检验方法：观察或白绸布擦拭检查。 

4.必须对洁净室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内部如有积尘，应再次清扫、擦净，达到清洁要求。

5. 高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。在运输过程中，应轻拿轻放，防止剧烈振动和碰撞，不可以强制装卸。

6. 必须在安装现场拆开包装进行外观检查，内容包括：滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。

7.安装过滤器时，外框上箭头应和气流方向一致;当其垂直安装时，滤纸折痕方向应垂直于地面。
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	火车路线：
	海宁站（特快）--30分钟内公司派车到站接待

	 
	海宁西站（动车）--45分钟内公司派车到站接待

	飞机路线：
	（1）杭州萧山机场—机场大巴--海宁站—30分钟内公司派车到站接待

	 
	（2）上海虹桥机场—虹桥高铁站—海宁动车西站—45分钟内公司派车到站接待

	高速公路路线：
	（1）杭浦高速—盐官出口下--5分钟内公司派车接待（高速出口离公司距离3公里）

	 
	（2）沪杭高速--王店出口下—右转往海宁方向驶入嘉海公路—大转盘直行往海宁方向驶入海宁大道--大转盘右转往杭州方向驶入01省道—驶入01省道第三个红绿灯到达郭店加油站---5分钟内公司排车接待（高速出口离公司距离30公里）


